**Параметры**

Номинальная холоднопроводительность Ватт 8150

Напряжение- 400V50Hz

Вентилятор- 4060 м3/час

Подача насоса – 12-42 л/мин

Давление 1,2-2,8 бар

Фреон – R407

Расположение- уличное

Охлаждаемая жидкость- тосол