**Техническое описание ТМЦ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование детали (Англ.)** | **Наименование детали (Рус.)** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Номер детали (или артикул) производителя** | **Спецификация, марка и/или модель** | **Полная техническая характеристика** | **Производитель, бренд (указать обязательный или рекомендованный)** | **Из какого материала изготовлен** | **Где используется (участок, агрегат, оборудование и др.)** | **Краткое описание и цель использования** | **Фото бирки (шильдика)** | **Фото (общий вид)** |
| 1 |  | Прокатный ролик | шт | 12 | 7.184545.P/001 |  | Диаметр ролика – 30 мм. Длина поверхности 1500мм. Профиль цилиндрический. Твердость 59-61 HRC | - | Упрочненная сталь | АНГЦ | Для правки полосы и обеспечения требуемой планшетности путем растяжения |  |  |
| 5 |  | Подшипник | шт | 40 | 8.867538.D |  | Чертеж Danieli 8.867538.D | - | Упрочненная сталь | АНГЦ | Для правки полосы и обеспечения требуемой планшетности путем растяжения |  |  |