|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование детали (Англ.)** | **Наименование детали (Рус.)** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Номер детали (или артикул) производителя** | **Спецификация, марка и/или модель** | **Полная техническая характеристика** | **Производитель, бренд (указать обязательный или рекомендованный)** | **Из какого материала изготовлен** | **Где используется (участок, агрегат, оборудование и др.)** | **Краткое описание и цель использования** | **Фото бирки (шильдика)** | **Фото (общий вид)** |
| 1 | Electrode | Электрод | шт | 120 | Copper alloy /Медный сплав Фосфористая бронза БрОФ 6.5-0.15 | Copper alloy /Медный сплав Фосфористая бронза БрОФ 6.5-0.15 | Copper alloy /Медный сплав Фосфористая бронза БрОФ 6.5-0.15 | 1. Sarclad Ltd, Великобритания; 2. Udo Plante GmbH, Германия; 3. Eagle Manufacturing, Великобритания | Медный сплав Фосфористая бронза БрОФ 6.5-0.15 | На Станок текстурированные | для текстурироват прокатных валков ДК АНГЦ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Станок/ machine** | **Номер** | **Место применения смазки/ place of lubricant using** | **Наименование материала/ Name of material** | **Стандарт материала/ Material standart** | **Ед. изм./ mes. Units** | **Объём первой заправки** | **Периодичность/ Frequency** | **Ответсвенный закупщик/ Responsible Purchaser** | **Изготовитель/Поставщик материала/ Manufacturer / Supplier of material** | **Способ смазывания/ Lubrication method** | **Номер ОЛ/ number** |
|  | EDT \_Sarclad | 1 | Машина / Machine | Электрод / Electrode | Copper alloy /Медный сплав Фосфористая бронза БрОФ 6.5-0.15 | Штук/pcs | 12 | Один комплект на 20-40 валков / 20-40 rolls per set | Sarclad | 1. Sarclad Ltd, Великобритания; 2. Udo Plante GmbH, Германия; 3. Eagle Manufacturing, Великобритания | not applicable |  | |